## Clôture de piscine sur mesure en aluminium ou en verre

À Saint-Sauveur ainsi qu’à Saint-Donat, de même qu’à Mirabel et dans les Laurentides, Rampe et Moustiquaire vend et installe les clôtures de piscine du fabricant Déco-Rampe. Vous pourrez choisir entre différents modèles et couleurs de rampes à barrotins en aluminium ou de cloisons en aluminium. Ou encore, vous pourrez faire installer des panneaux de verre trempé pour entourer et sécuriser votre piscine. Des barrières compléteront le tout.

Nous effectuons l’installation complète de votre clôture en verre ou de votre clôture en aluminium de piscine, selon les directives du fabricant et en respectant les normes du Code de la construction. Nos installations sont sécuritaires et conformes à la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles. Une clôture de piscine en aluminium ou en verre peut être installée sur une dalle de béton, sur des dalles de pavé cimentées ou sur un plancher en fibres de verre. Notre équipe vous garantit une installation sécuritaire, durable et de qualité.

Il est à noter qu’un permis doit être délivré par votre municipalité avant de faire ériger une clôture empêchant l’accès à votre piscine.

## Clôture de piscine en verre

Les clôtures pour piscines haut de gamme de la série Boréal en verre trempé de 12mm montés sur pied en acier inoxydable, offrent un design épuré et ajoutent une grande sophistication à une cour arrière. De plus, le verre donne le loisir d’admirer le paysage et vous permet de surveiller vos enfants lorsque vous êtes sur votre terrasse.

En choisissant le verre trempé, vous profiterez d’une clôture de piscine esthétique, solide et facile d’entretien.

## La sécurité avant tout!

Selon la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, les propriétaires de piscines creusées doivent entourer celles-ci d’une clôture de manière à en protéger l’accès. Cette clôture doit empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre, être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre (48 pouces ou 120 cm) et être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

Les murs formant la clôture ne doivent pas comporter d’ouvertures permettant à un enfant de pénétrer près de la piscine. Toutes les portes doivent être munies d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture (dans la partie supérieure de la porte), qui permet à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

Une piscine hors terre placée devant une terrasse rattachée à la maison doit être protégée par une clôture ayant les mêmes caractéristiques, afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine.

## Contactez-nous

Contactez l’équipe de Rampe et Moustiquaire au 514-261-1384 pour l’achat et la pose d’une clôture de piscine en aluminium ou en verre, construite selon vos goûts et installée de façon sécuritaire.

Notre équipe se déplace à Saint-Donat ainsi qu’à Mirabel, de même qu’à Saint-Sauveur et dans toutes les villes de la région des Laurentides pour une installation de clôture sur mesure pour piscine.

Demandez une évaluation et une soumission gratuites!