# Mur d’intimité à Saint-Sauveur

Pour l’achat et la pose d’un mur d’intimité ou semi-intimité, faites affaire avec notre équipe d’installateurs certifiés.

Pour un mur d’intimité à Saint-Sauveur, faites affaire avec les experts de RAMPE ET MOUSTIQUAIRE. Nous sommes les spécialistes de la vente et de l’installation de murs d’intimité en aluminium profilé et de murs semi-intimité en aluminium profilé (avec des ouvertures minces à la verticale) ou en verre givré. Ces cloisons stylisées sont conçues sur mesure et sont offertes en différents styles et couleurs.

Vous pourrez choisir le type de mur d’intimité (ou semi-intimité) qui s’harmonisera le mieux avec votre terrasse, balcon, patio, espace de spa, aménagement paysager, espace de jardinage, etc. Certains murs en aluminium profilé sont plus hauts, car on y ajoute une section de barrotins horizontaux. Ces murs d’intimité avec barrotins horizontaux sont très populaires auprès des propriétaires de maisons et de condos.

Les cloisons semi-intimité en verre givré peuvent être installées dans les maisons, les commerces et les immeubles de professionnels ou institutionnels. Les cloisons en aluminium profilé ou en verre trempé peuvent également servir de clôture de piscines sécuritaires, en y ajoutant une barrière qui répond aux normes en vigueur.

En plus des murs d’intimité, nous vendons et installons des rampes en aluminium et des rampes en verre pour galeries, balcons, etc.

## Murs d’intimité garantis pour 20 ans

Un mur d’intimité doit être solide et durable. Les cloisons en aluminium extrudé (aluminium profilé) du fabricant Déco-Rampe sont si résistantes qu’elles sont garanties pour une période de 20 ans sur les matériaux et les défauts de fabrication.

De plus, l’émail protecteur qui recouvre ces cloisons en aluminium profilé est garanti 5 ans. Ce fini protège la couleur contre les chocs, la rouille et le craquèlement. Il est cuit à haute température et pénètre le matériau par un procédé électrostatique.

L’installation est également garantie pendant 12 mois. Donc, si vous avez quelque problème que ce soit avec votre mur d’intimité, nous serons à votre service pour vous aider! Il en va de même pour les murs semi-intimité en verre trempé.

## Méthode d’installation brevetée

Nous suivons la méthode de pose du fabricant Déco-Rampe. Les composantes d’assemblage brevetées permettent de fixer très efficacement les cloisons aux poteaux, puis d’ancrer solidement ces derniers au sol. Toute la structure est ensuite resserrée avec des vis à blocage, qui fixent le tout solidement et durablement.

## Contactez-nous pour un mur d’intimité à Saint-Sauveur

Contactez l’équipe de RAMPE ET MOUSTIQUAIRE au 514-261-1384 pour l’achat et l’installation d’un mur d’intimité à Saint-Sauveur ou dans une ville des environs. Nous vous offrirons la meilleure qualité de matériaux disponible ainsi qu’un service d’installation impeccable et garanti.

Demandez une évaluation et une soumission gratuites!