# Mur d’intimité à Saint-Adolphe-d’Howard

L’aluminium extrudé est recouvert d’un fini protecteur qui lui permet de résister aux chocs et au craquèlement.

Pour un mur d’intimité à Saint-Adolphe-d’Howard, faites affaire avec l’équipe de RAMPE ET MOUSTIQUAIRE. Nous sommes les distributeurs et installateurs des cloisons d’intimité en aluminium extrudé de haute qualité du fabricant Déco-Rampe (aluminium profilé).

Nous pouvons aussi poser des cloisons semi-intimité en aluminium profilé, dotées de minces ouvertures à la verticale. Toutes nos cloisons sont conçues sur mesure selon vos besoins, et sont proposées en plusieurs couleurs et styles.

Des panneaux semi-intimité en verre givré (ou teintés de couleur bronze) sont également offerts pour être installés sur les terrasses, balcons, pergolas ou autour d’un coin détente dans la cour. On peut également se servir de ces murs semi-intimité ou des murs d’intimité en aluminium profilé en tant que clôtures de piscines.

Des rampes en aluminium ou en verre sont également disponibles.

## Propriétés de l’aluminium extrudé

Les murs d’intimité ou semi-intimité sur-mesure que nous installons sont en aluminium extrudé, dont la surface peinte résiste aux chocs et à la corrosion. Le fini en émail, cuit à très haute température, protège également la surface du craquèlement. Appliqué par un procédé électrostatique qui fait pénétrer l’émail dans les fibres d’aluminium, ce fini permet à la cloison de rester comme neuve même après de longues années.

Des rampes en aluminium ou en verre sont également disponibles.

## Propriétés de l’aluminium extrudé

Les murs d’intimité ou semi-intimité sur-mesure que nous installons sont en aluminium extrudé, dont la surface peinte résiste aux chocs et à la corrosion. Le fini en émail, cuit à très haute température, protège également la surface du craquèlement. Appliqué par un procédé électrostatique qui fait pénétrer l’émail dans les fibres d’aluminium, ce fini permet à la cloison de rester comme neuve même après de longues années.

## Installation de vos murs d’intimité

Les spécialistes de l’équipe RAMPE ET MOUSTIQUAIRE font également l’installation complète de vos murs d’intimité (ou semi-intimité) en aluminium profilé ou en verre. Nous suivons le procédé d’installation du manufacturier Déco-Rampe.

Les composantes d’assemblage brevetées permettent de fixer de façon efficace les sections aux poteaux, puis d’ancrer solidement les poteaux au sol. Toute la structure est resserrée par des vis à blocage, ce qui fait que celle-ci est très robuste. Avec cette méthode d’installation, vous êtes assuré que votre mur d’intimité ou semi-intimité restera solidement et durablement fixé.

## Des produits garantis

Tous les murs d’intimité et semi-intimité en aluminium profilé que nous vendons et installons sont garantis pendant 20 ans par le fabricant Déco-Rampe. Cette garantie s’applique aux matériaux et aux défauts de fabrication. Une garantie de 12 mois est également offerte sur l’installation. La peinture recouvrant les cloisons est également garantie pendant 5 ans.

## Contactez-nous pour un mur d’intimité à Saint-Adolphe-d’Howard

Contactez les experts de RAMPE ET MOUSTIQUAIRE au 514-261-1384 pour vous procurer un mur semi-intimité ou un mur d’intimité à Saint-Adolphe-d’Howard. Nous vous présenterons tous les modèles, couleurs et designs disponibles.

Nous effectuerons l'installation des murs d’intimité que vous choisirez de façon solide et durable. Demandez une soumission sans frais.